180801修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180801

软件版本 :iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180801
蓝       牙 :  iGET A6
语       言 : 英语，捷克(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，希伯来，匈牙利语, 斯洛伐克
APP:  osport

:iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180731软件基础上：
1.修改字符串（客户自己验证）；









180731修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180731

软件版本 :iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180731
蓝       牙 :  iGET A6
语       言 : 英语，捷克(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，希伯来，匈牙利语, 斯洛伐克
APP:  osport

iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180727软件基础上：
1.修改字符串（客户自己验证）；









180727修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180727

软件版本 :iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180727
蓝       牙 :  iGET A6
语       言 : 英语，捷克(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，希伯来，匈牙利语, 斯洛伐克
APP:  osport

iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180725软件基础上：
1、  更新附件的字符串文件
2、  运动最后一页，把暂停的翻译更改下
捷克语: Pauza
斯洛伐克语: Pauza










180725修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180725

软件版本 :iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180725
蓝       牙 :  iGET A6
语       言 : 英语，捷克(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，希伯来，匈牙利语, 斯洛伐克
APP:  osport

iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180627软件基础上：
1、  替换捷克语字库，参考iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180720_LS
    //软件备注：新替换的字库是否存在其它语言没有改字库未知，因此请测试和客户留意其它语言
2、更新附件中的字符串
3、把运动模式下的自由模式的字体改小








180627修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180627

软件版本 :iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_180627
蓝       牙 :  iGET A6
语       言 : 英语，捷克(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，希伯来，匈牙利语, 斯洛伐克
APP:  osport

SW1304H_OPLAYER_HC_V1_171227软件基础上：
1、  蓝牙名字改为：iGET A6
2、  添加斯洛伐克语（Slovak），默认语言：捷克语
3、  更新附件的字符串文件
4、 替换附件的开机logo，开机关机动画
5、  软件版本：iGET_A6_SW1305H_OPLAYER_HC_V1_日期







171227修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_HC_V1_171227

软件版本 : SW1304H_oplayer_HC_V1_171227
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，希伯来，匈牙利语
APP:  osport

SW1304H_OPLAYER_HC_V1_171206软件基础上：
       1、  扩大主菜单的触摸区域5个像素
       2、  把自动测试的第十项：内存卡测试去掉，改为屏幕校准；
      3、  如果运动模式是打开模式，当低电量提醒的时候，亮屏弹出以下界面，停留5秒钟,并且振动2秒钟
    //软件备注：震动改为连续震动两次

        4、 如果手表低电压关机，在关机之前如果判断运动模式开启状态，自动保存运动数据，然后再关机
        5、蓝牙参数还原旧版本的参数，同SW1306H






171206修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_HC_V1_171206

软件版本 : SW1304H_oplayer_HC_V1_171206
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，希伯来，匈牙利语
APP:  osport

SW1304H_oplayer_HC_V1_171118软件基础上：
  1、 更新附件的字符串文件
 2、 优化计步器界面的触摸（参考Touch_OPLAYER_V1_171201）

     3、 工程模式下的 自动测试的第12项显示白屏




171118修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_HC_V1_171118

软件版本 : SW1304H_oplayer_HC_V1_171118
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，希伯来，匈牙利语
APP:  osport

SW1304H_OPLAYER_HC_V1_171025软件基础上：
1、 更新附件的字符串文件(字符串文件太大，客户自己验证)
         2、  更新最新的8002的心率算法
        3、  在久坐提醒的设置界面，滑动选择时间的触摸区域，只限制在白色的区域
        
       4、  在录音的界面，左滑进入录音的列表的界面不灵敏，请提高滑动的灵敏度
         
            5、  多条录音在播放时，点击上一个和下一个的按键不灵敏，请提高灵敏度
            
            6、  目标设置界面，触摸对应的区域跳转到对应的设置上


//备注：按键区域11月17号开始的版本都有所调整，请客户再确认是否满意，如果不满意，后续客户自己定义按键区域过来修改








171025修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_HC_V1_171025

软件版本 : SW1304H_oplayer_HC_V1_171025
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，希伯来，匈牙利语
APP:  osport

SW1304H_oplayer_V1_171010软件基础上：
软件需求：
         1、测试APP：Osport
         2、使用瀚彩屏驱动，驱动龙工9月18日提供的代码
         3、软件版本：SW1304H_oplayer_HC_V1_日期





171010修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_V1_171010

软件版本 : SW1304H_oplayer_V1_171010
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，希伯来，匈牙利语
APP:  osport

SW1304H_oplayer_V1_170904软件基础上：
 1、测试APP：osport
       2、在推送的表盘的界面，有新消息推送不会显示条数，参考如下图
                     
        3、心率自动测试默认30分钟
                
        4、 去掉Siri界面的字符（参考SW_500_OPLAYER_V1_171009）
         5、更新附件中的字符串(参考服务器的需求文件）
         6、把Clock6替换原本的Clock2
               
       7、用Clock1替换掉表盘推送的默认表盘（参考服务器的需求文件）
  
     
8、设置→关于手表：去掉供应商和设备名称项
   
9、以下表盘为默认表盘








170904修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_V1_170904

软件版本 : SW1304H_oplayer_V1_170904
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，希伯来，匈牙利语
APP:  osport

SW1304H_oplayer_V1_170801软件基础上：
      1、  添加自动心率检测（参照软件：SW1304H_oplayer_V1_TEST_170809）
      2、  更新蓝牙的修改（参照软件：SW1304H_OPLAYER_V1_170811（IOS蓝牙3,0修改））
      3、  手表添加表盘推送的功能；
    //备注：此项功能需要客户APP端推送，因此需要测试和客户验证
      4、  点击红色框内的区域(大概区域)，跳转到对应闹钟编辑的界面
    
5、软件版本：SW1304H_oplayer_V1_日期





170801修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_V1_170801

软件版本 : SW1304H_oplayer_V1_170801
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，希伯来，匈牙利语


SW1304H_OPLAYER_V1_170714软件基础上修改下面问题：
1、  把骑行模式的卡路里的值乘于0.5（相当于减半）（其它运动模式不需要更改）； 
2、  开启GPS，开启骑行，手表开始搜星定位，这时候的时间不开始计算，定位成功之后，时间从0：00开始计算；




170714修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_V1_170714

软件版本 : SW1304H_oplayer_V1_170714
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，匈牙利语


SW1304H_OPLAYER_V1_170712软件基础上修改下面问题：
1.修改连接蓝牙3.0、4.0后，蓝牙图标并没有变为一半蓝一半绿问题；





170712修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_V1_170712

软件版本 : SW1304H_oplayer_V1_170712
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，匈牙利语


SW1304H_OPLAYER_V1_170706软件基础上修改下面问题：
1。同步更新软件版本SW1304H_oplayer_V1_1707111916蓝牙部分的修改；
2. 去掉主动上报计步数据的的功能




170706修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_V1_170706

软件版本 : SW1304H_oplayer_V1_170706
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，匈牙利语


SW1304H_OPLAYER_V1_170629软件基础上：
1、  在海拔的界面进入GPS校准 的界面，在GPS搜索的过程中，按运动模式的快捷键进入运动模式，GPS搜索的界面仍不断刷新，把运动模式的界面覆盖

 2、  在海拔的界面进入GPS校准 的界面，在GPS定位成功后，获取到海拔值，点击Yes无作用



170629修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_V1_170629

软件版本 : SW1304H_oplayer_V1_170629
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，匈牙利语


SW1304H_OPLAYER_V1_170627软件基础上：
 1、更新附件中的字符串（参考软件路径文件）



170627修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_V1_170627

软件版本 : SW1304H_oplayer_V1_170627
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，匈牙利语


SW1304H_OPLAYER_V1_170623软件基础上：
1.【测试手机】HUAWEI S6   Android 6.0 
【APK】osport1.1.3
【前置条件】手表与手机蓝牙连接成功
【问题描述】进入海拔界面，点击Use GPS之后，再退出页面进入任何其他菜单都会闪现或者出现图1界面，无法正常进行其他任何操作，关机再开机可正常操作（图2为拨号键盘界面）
 
【预期结果】退出海拔界面之后点击其他菜单能正常操作
【BUG等级】A
【概率】必现
【备注】需修改 
//软件回复：已解决

2.【问题描述】点击设置会跳出连接蓝牙的提示
【预期结果】成功进入设置菜单
【BUG等级】B
【概率】点击20次出现6次
【备注】需修改
//软件回复：已解决

170623修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_V1_170623

软件版本 : SW1304H_oplayer_V1_170623
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，匈牙利语


SW1304H_oplayer_V1_170620软件基础上：
1、  从海拔界面点击进去，使用GPS校准功能，点击无作用
2、  当切换到飞行模式，强制关闭蓝牙；
//备注：蓝牙如果连接手机时是不能强行关闭的。
3、更新附件的字符串文件（参考软件路径文件）


170620修改：
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_V1_170620

软件版本 : SW1304H_oplayer_V1_170620
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，匈牙利语


SW1304H_OPLAYER_V1_170619软件基础上：
1.解决连苹果手机蓝牙以及APP，会死机。



//170619修改
版本说明: 测试软件
版本负责人:淦家思

主要硬件配置:
HW Version:  SW1304H_oplayer_V1(客户定制)
Sim: 无
FLASH: GD25LQ128CVIG、W25Q128FWPIM、MX25U12835FZNI_10G、KH25U12839FZNI_10G、FM25M4AA_1AIB4
LCM: ST7789、GC9304、GC9305
TP: 7250系列
Camera: 无
G-sensor: [ EM7184 ]
Heart rate: 真心率[ PAH8002EP ]
Pedometer: 真计步器[ EM7184 ]
BT: 3.0/4.0
WIFI: 无
GPS: MT3339

软件路径：\\192.168.1.254\NewShare\研发中心\软件一部\软件发布\MT2502A和MT2502C\SW02P_SW1304H\SW1304H_OPLAYER_V1_170619

软件版本 : SW1304H_oplayer_V1_170619
蓝       牙 : SW1304H
语       言 : 英语(默认), 法语, 西班牙语, 波兰语, 葡萄牙语, 意大利语, 德语, 荷兰语, 俄语, 泰语, 繁体中文, 简体中文，匈牙利语


SW1304H_OPLAYER_V1_170614软件基础上：
1、  最近闹钟：
没有闹钟的时候，不要显示“M T W T F S S ”
有闹钟的时候，重复的星期几要和设置的闹钟一样。把星期几添加到字符串里（先添加英语和中文，需提供字符串文件之后客户才会添加翻译）
                   
2、  经纬度(GPS)界面：屏蔽旋钮按下的确认功能